Author: Ученик

Коррозия металлов– это универсальное явление не только для железа, но и для всех металлов. Она протекает при наличии двух условий:
электропроводной среды;
контакта двух различных по положению в ряду напряжений металлов.
Для предотвращения коррозии учёные и инженеры применяют более стойкие материалы.
Памятник Юрию Гагарину в Москве сделан из титана. Он простоит сотни лет.
Из листов нержавеющей стали собрана знаменитая скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница».

© МОУ Гимназии №8, Лебедева Ирина Владимировна,
учитель химии

МОУ Гимназия №8 им.Л.М.Марасиновой

Адрес: 152914, г. Рыбинск,
Ярославская область,
Ул. Черняховского, 29

Телефон: (4855)27-15-89

МОУ Гимназия №8 им.Л.М.Марасиновой

Рыбинск—2007

Коррозия металлов:
задачи и истории

Нержавеющая железная колонна
Близ г. Дели стоит железная колонна без малейшего пятнышка ржавчины , хотя её возраст почти 2800 лет.
Это знаменитая Кутубская колонна высотой около 7 метров и массой 6,5 т.Надпись на колонне говорит о том, что она была построена в IX в. до н.э. Ржавление железа связано со взаимодействием его с влагой и кислородом воздуха. Однако эта реакция при отсутствии в железе примесей не протекает. Колонна была изготовлена из очень чистого железа: железа в колонне оказалось 99,72%. Этим и объясняется её долговечность и коррозиционная устойчивость.

Эйфелева башня-символ Парижа
Но эта башня неизлечимо больна– она изготовлена из обычной стали и неотвратимо ржавеет и разрушается, и только постоянная химиотерапия (лечение химическими веществами) помогает бороться с этим смертельным недугом:Эйфелеву башню красили уже 18 раз, отчего её масса (9000) каждый раз увеличивалась на 70 т.
Сам себе мастер
Ржавчину—рыхлую корку метагидроксида железа FeO(OH) на поверхности металла -проще всего снять обработкой разбавленным водным раствором сильной кислоты, содержащим ингибитор кислотной коррозии уротропин C6H12N4.Если заржавели оконные шпингалеты, мелкие детали велосипеда, болты или гайки, их погружают в 5%-ный раствор хлороводородной кислоты с добавкой 0,5 г уротропина на литр, а на крупные вещи такой раствор наносят кистью.
Рассчитайте объём 35%-ной хлороводородной кислоты и массу уротропина, которые потребуются для приготовления 3 л такого раствора. Плотность 5%-ной кислоты– 1,023 г/л, 35%-ной– 1,175 г/л.
Ответ: 373 мл 35%-ной кислоты; 1,5 г уротропина.